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Załącznik nr 1 do SP – wzór





……………………………………….
(Miejscowość i data)
......................................................... 

(pieczęć Wykonawcy) 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Drzymały 14
89-620 Chojnice

FORMULARZ OFERTOWY

Po zapoznaniu się z warunkami postępowania na realizację zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.

Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice – Etap I

„Przebudowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ogorzeliny”
W ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
oferujemy wykonanie zamówienia

ZA CENĘ

1. Ryczałtową, obejmującą wykonanie całego zakresu zadania wraz …. % podatkiem VAT w wysokości 
………………………zł, (słownie:................................................................................) 
w tym:

a) wartość netto ………………………….zł 

b) __ % podatek VAT ………………………… zł.

2. Udzielimy …… miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
3. Oferujemy czas reakcji serwisowej ……… godzin/y.
4. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. do dnia 30.11.2023r.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, w tym ze specyfikacją przetargową i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji przetargowej, tj. 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji przetargowej wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne.

9. Akceptujemy termin płatności faktur – do 30 dni od dnia ich złożenia.
10. Wadium w wysokości ……………… zł zostało wniesione w formie …………..
11. Oświadczamy, że roboty stanowiące przedmiot zamówienia zamierzam wykonać przy udziale podwykonawców, (określić części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom)

12. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*) / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*):
	l.p.
	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)

	
	
	od
	do

	
	
	
	

	
	
	
	


Uwaga:

*) tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nie ujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

**) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wówczas jeżeli uzna, iż któreś z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw.
Integralną częścią oferty są następujące załączniki: 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

4. ……………………………… 

5. ……………………………... 

…………………………………                                                               ……………………………………
miejscowość i data                                                                                          pieczątka i podpis Wykonawcy 
Załącznik nr 2 do SP – wzór                                                                                           ……………………………….
(Miejscowość i data)
......................................................... 

(pieczęć Wykonawcy) 

WYKAZ CEN 

ELEMENTÓW ZAMÓWIENIA
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Ilość, jedn. 
	Wartość netto 

[zł PLN] 
	Podatek VAT
	Cena brutto

[zł PLN]

	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1.
	Zadanie nr 1:

	
	Budowa SUW o wydajności technologii uzdatniania 80m3/h wraz z pompownią II stopnia o wydajności Q=160m3/h obejmująca:
• roboty przygotowawcze /wycinka drzew/,

• roboty budowlane,

• roboty drogowe /utwardzenie terenu/,

• roboty branży sanitarnej /technologia uzdatniania wody, wewnętrzną instalację wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną, zewnętrzne sieci technologiczne wody surowej i uzdatnionej, zewnętrzne sieci kanalizacji technologicznej i deszczowej/,

• roboty branży elektroenergetycznej /zasilanie obiektów stacji, wewnętrzne instalacje elektryczne, zewnętrzne sieci elektroenergetyczne, oświetlenie terenu stacji, abonencka linia kablowa, stacja transformatorowa/,

• AKPiA, instalacja telewizji dozorowej oraz sygnalizacji włamania,

• zagospodarowanie terenu,

• zieleń.
	1 kpl.
	
	
	

	2.
	Zadanie nr 2:

	
	Roboty rozbiórkowe obiektów istniejącej SUW.
Zakres robót obejmuje rozbiórkę wszystkich obiektów istniejącej stacji uzdatniania wody wraz ze

studniami głębinowymi , zbiornikami retencyjnymi , ogrodzeniem i sieciami.
	1 kpl.
	
	
	

	3.
	Zadanie nr 3:

	
	Likwidacja istniejących i budowa nowych studni głębinowych o wydajności Q=80m3 każda.
a)
opracowanie dokumentacji geologicznej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego / eksploatatora/ pozwolenia wodno-prawnego na likwidację 2 szt. istniejących otworów studziennych,
b)
likwidację 2 szt. istniejących otworów studziennych / oznaczone w „Projekcie robót geologicznych” jako nr.1 - głębokość 70 m i nr 2 - głębokości 79 m / 

c)
wykonanie nowych odwiertów wraz z pompowaniami próbnymi / nr.3 i nr. 4 /

d)
wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej do zatwierdzenia zasobów  

e)
wykonanie studni 2 szt. / oznaczone w projekcie robót geologicznych jako nr.3 i nr 4 – oba o parametrach: rura Ø 20’’ do głębokości 45,0 m i Ø 18 ‘’ do 75 m  / w obrębie działki nr 196 obr. Ogorzeliny/ wg zatwierdzonego projektu  robót geologicznych. W zakres robót, oprócz wykonania odwiertów  wchodzi wykonanie kompletnego wyposażenia technologicznego obu studni , w tym  rur nadfiltrowych DN 300 o długości 57,3 m i podfiltrowych DN 300 o długości 2 m , filtra szczelinowego PCV o długości 16 m z obsypką granulowaną i siatką filtracyjną  nylonową , pompy głębinowej zapewniającej wydajność studni w wysokości 80 m3/h każda, montaż armatury w wykonaniu ze stali ko,  obudów nadziemnych studni.
	1 kpl.
	
	
	

	4.
	Zadanie nr 4:

	
	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kWp
	1 kpl.
	
	
	

	5.
	Zadanie nr 5:
	
	
	
	

	
	Rozruch Stacji Uzdatniania Wody wraz z doprowadzeniem do prawidłowych

i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa parametrów mikrobiologicznych

i fizyko-chemicznych uzdatnionej wody
	1 kpl.
	
	
	

	OGÓŁEM CENA OFERTY
	
	
	
	


......................................

 (podpis i pieczątka Wykonawcy)
Załącznik nr 3 do SP – wzór





……………………………………….
(Miejscowość i data)
......................................................... 

(pieczęć Wykonawcy) 

WYKAZ OFEROWANYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę w sposób umożliwiający Zamawiającemu ocenę oferowanych urządzeń i materiałów spełniających wymagania określone w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz SP. W przypadku zaproponowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest dla tych rozwiązań wypełnić dodatkowo kolumnę nr 4 w poniższej tabeli oraz dołączyć kompletną dokumentację potwierdzającą parametry techniczne, technologiczne, użytkowe i materiałowe takie same lub lepsze od projektowanych lub wymaganych niniejszą specyfikacją umożliwiającą Zamawiającemu ocenę równoważności ofert, o której mowa w kolumnie nr 6. Brak charakterystyki techniczno-technologicznej rozwiązań równoważnych zgodnie z wymogami zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty. Decydujące ostateczne zdanie w sprawie uznania równoważności ma projektant i służby eksploatacyjne Zamawiającego. Nie dopuszcza się konieczności przeprojektowania w celu zastosowania rozwiązań równoważnych.

	Lp.
	Nazwa zaprojektowanych maszyn, urządzeń lub wyposażenia
	Odesłanie do specyfikacji
	Element równoważny
(wypełnić tylko w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych)
	Producent, typ, model, wykonanie materiałowe
	Karta katalogowa, DTR lub inne dokumenty potwierdzające parametry wymagane dokumentacją projektową i STWiORB*/ ST-05.01./ atesty i referencje jeśli wymaga tego STWiORB
/ podać nazwę dokumentu, załącznika i numer strony oferty gdzie jest on  załączony /

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Blok napowietrzania – zestaw aeracji z osprzętem, wyposażeniem i szafą sterowniczą
Producent: Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.1.
	
	
	Patrz.  wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 23 ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
Dodatkowo atest PZH

	2.
	Blok uzdatniania wody z osprzętem i wyposażeniem - 6 filtrów w układzie 3+3, DN 2000 z armaturą i orurowaniem
Producent: Dynamik Filtr lub Instal Compact
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.3.
	
	
	Patrz.  wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 27 ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

	3.
	Zestaw dmuchawy - dmuchawa boczno kanałowa Q=203m3/h, pdm=0,55bar, P=7,5 kW z armaturą i orurowaniem
Producent: Gardner Denver
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.4.
	
	
	Dodatkowo atest PZH

	4.
	Sprężarka bezolejowa spiralna wolnostojącą, Q=0,35m3/min, Pmax=9,75bar, P=3,7kW, zbiornik V≥250dm3
Producent: Atlas Copco
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.2.
	
	
	

	5.
	Sprężarka śrubowa mobilna, Q=0,37m3/min , Pmax.= 9,75bar, P= 3,0 kW, zbiornik poziomy V≥200dm3
Producent: Atlas Copco
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.2.
	
	
	

	6.
	Przepływomierz elektromagnetyczny DN125, PN16
Producent: ABB
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.6.
	
	
	Dodatkowo atest PZH

	7.
	Przepływomierz elektromagnetyczny DN150, PN16
Producent: ABB
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.6.
	
	
	Dodatkowo atest PZH

	8.
	Rozdzielnia pneumatyczna RP 800x600x200mm z układem przy-gotowania i pomiaru ilości powietrza Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.7.
	
	
	Dodatkowo atest PZH

	9.
	Rozdzielnia technologiczna RT Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
Sterowniki: Siemens

Falowniki: Danfoss
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.9.
	
	Należy podać producenta rozdzielni, producenta i typ obudowy, producenta i typ przetwornicy częstotliwości oraz producenta i typ sterownika
	

	10.
	Rozdzielnia energetyczna RE
Producent: : Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.9.
	
	Należy podać producenta rozdzielni
	

	11.
	Stacja chloratora Q≥640mlNaOCl/h z osprzętem

Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.8.
	
	
	

	12.
	Instalacje technologiczne wewnątrz budynku stacji – armatura wraz z orurowaniem
Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.6., 5.7.
	
	Należy podać wykonanie materiałowe / orurowanie + armatura/  oraz producenta i typ armatury
	Patrz Wymagania w zakresie prac spawalniczych, trawienia i pasywacji - ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.7.2.

	13.
	Pompownia IIO -  zestaw hydroforowy z pompą płuczącą + szafa zasilająca RZH wydajność Q=160,6m3/h (bez pompy rezerwowej) przy H=50,3mH2O, płukanie Q=147m3/h przy H=13 mH2O z armaturą Producent: Xylem
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.5.
	
	
	Patrz  wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 29 ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

Dodatkowo atest PZH

	14.
	Kompletny system automatyki, pomiarów, sterowania i wizualizacji pracą całej SUW Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.9.
	
	
	Oferent potwierdza w tym miejscu zgodność oferowanego rozwiązania z zapisami ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

	15.
	Agregat prądotwórczy o mocy – 136/109 kVA/kW w obudowie dźwiękochłonnej 70dB(A)/7m, z osprzętem Producent: Fogo
	ST-07.01. Instalacje elektryczne 
str. 3 pkt. 2.5
	
	
	

	16.
	Adsorpcyjny osuszacz powietrza , wydajność M=5,2 kgH2O/h dla +20OC RH=60%, P=7,8kW, ilość powietrza suchego Q=900m3/h, wraz z osprzętem instalacyjnym Producent: DST Seibk Giken
	ST-06.01. Instalacje wentylacji i osuszania powietrza 
 str. 18 pkt. 5.3
	
	
	

	17.
	Zbiorniki magazynowy ze stali 1.4301, izolowany na zewnątrz matą min. LM80 gr. 100mm Vcz=241m3, Hc=5m, Dw=8,5m z wyposażeniem technologicznym
Producent: Dynamik Filtr lub Kotłorembud
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.10.
	
	
	Patrz.  wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 41, ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

Dodatkowo atest PZH

	18.
	Pompy głębinowe + sondy poziomu wody w studni Nr 3 i Nr 4 Q=85,7m3/h przy H=50,6mH2O, N=18,5kW Producent: Lowara
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.11.
	
	
	Dodatkowo atest PZH

	19.
	Obudowa termiczna studni LxBxH=1,47x0,93x0,85m – z wodomierzem klasy R160 i  armaturą DN100 i orurowaniem ze stali 1.4301 Producent: Pulmo
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.12.
	
	
	Patrz. wymagane dokumenty str. 45, ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

Dodatkowo atest PZH

	20.
	Awaryjny odstojnik wód popłucznych – polimerobeton o gęstości min 2,2g/cm3 trzykomorowy, D=2,0m, H=4,5/5,5m, Vcz=3x6,8=20,4m3, Vo=6,4m3 z wyposażeniem technologicznym ze stali 1.4301,
Producent: Betonstal
	Projekt techniczny pkt.5.3.6 str.22
	
	
	

	21.
	Pompa zatapialna –  do usuwania osadu o wydajności Q=31,9m3/h przy H=4,13 mH2O, moc P=1,3kW wraz z osprzętem do montażu stacjonarnego, armatura zwrotna i odcinająca
Producent: Flygt
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.15.1.

Tab. poz.6.
	
	
	Stanowi wyposażenie układu usuwania osadu ze zbiornika wód popłucznych

Dodatkowo atest PZH

	22.
	Pompa zatapialna –  wód nadosadowych o wydajności Q=18,1m3/h przy H=12,4mH2O, moc P=2,4kW wraz z osprzętem do montażu stacjonarnego, armatura zwrotna i odcinająca
Producent: Flygt
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.15.1.

Tab. poz.5.
	
	
	Stanowi wyposażenie zestawu pomp nadosadowych w Bloku oczyszczania wód popłucznych

Dodatkowo atest PZH

	23.
	Żurawik słupowy obrotowy, przenośny, udźwig 200kg ze stopą Producent: Proma
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.2.1.
	
	
	

	24.
	Pompa zatapialna – osadu o wydajności Q=17,5m3/h przy H=1,8mH2O, moc P=0,6kW wraz z osprzętem do montażu przenośnego Producent: Lowara
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.14.
	
	
	

	25
	Lampa UV woda uzdatniona – wydajność przepływu Qmin=160 m3/h, 4 promienniki 400W, Pc≤1,70kW z szafą sterowniczą: - Transmisja 95% Przyłącza DN 200

- Dawka promieniowania 400 J/m2 Materiał reaktora stal 316L
Producent: Probiko-Aqua
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.13.


	
	
	Patrz  wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 46 ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

Dodatkowo atest PZH

	26.
	Blok oczyszczalnia wód popłucznych z osprzętem, wyposażeniem i szafą sterowniczą jako kompletna instalacja Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.15.1.
	
	
	Patrz wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 59 ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
Dodatkowo atest PZH

	26.a.
	Układ dozowania koagulantu z dozownikiem koagulantu ze zbiornikiem 1000l i mieszadłem elektrycznym, pompa dozująca Q=2,5ml/h – 7,5l/h Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 12
	
	
	

	26.b.
	Komora mieszania z mieszadłem szybkoobrotowym Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 2
	
	
	

	26.c.
	Komora reakcji o objętości 2,8m3
Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 3
	
	
	

	26.d.
	Osadnik wielostrumieniowy z płytami separacyjnymi o powierzchni 30m2 ze zgarniaczem i system dynamicznego czyszczenia powietrzem, Qosadnika~6m3/h Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 1
	
	
	

	26.e.
	Przepustnica regulacyjna z siłownikiem elektrycznym na odcieku uwodnionego osadu
Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 13
	
	
	

	26.f.
	Zbiornik oczyszczonych wód popłucznych o objętości 1,5m3
Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 4
	
	
	

	26.g.
	Zestaw pomp przewałowych (2 pompy) + komplet armatury odcinająco – zwrotnej oraz osprzętu, Q=5,6m3/h H=30mH2O Producent: Lowara
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 7
	
	
	Dodatkowo atest PZH

	26.h.
	Układ kontroli mętności w zakresie 0 – 4000 FNU Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 11
	
	
	

	26.i.
	Lampa UV wody popłuczne Q=8m3/h, transmisja UV w 1cm≥70% Producent: Probiko-Aqua
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 10
	
	
	

	26.j.
	Układ automatycznej kontroli i sterowania pracą oczyszczalni wód popłucznych i Układ sterowania przepływem oczyszczonych wód popłucznych
Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
Sterowniki: Siemens

Falowniki: Danfoss

Przepływomierze: ABB
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 15
	
	
	Oferent potwierdza w tym miejscu zgodność oferowanego rozwiązania z zapisami ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

	26.k.
	Orurowanie technologiczne ze stali 316L trawionej i pasywowanej
Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 8
	
	
	Patrz Wymagania w zakresie prac spawalniczych, trawienia i pasywacji - ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.7.2.

	26.l
	Podest technologiczny, drabinka ze stali 304 trawionej i pasywowanej Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 9
	
	
	Patrz Wymagania w zakresie prac spawalniczych, trawienia i pasywacji - ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.7.2.

	26.m
	Układ usuwania osadu ze zbiornika wód popłucznych, pompa, armatura Producent: wg. poz 21
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 6
	
	
	

	26.o.
	Rozdzielnia technologiczna RT – OWP Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

pkt. 5.17.1.15.1.
tab. Poz. 15
	
	Należy podać producenta rozdzielni , producenta i typ obudowy, producenta i typ przetwornicy częstotliwości oraz producenta i typ sterownika
	Patrz  wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 59 ST-05.01. Wyposażenie technologiczne

	27.
	Centrum operatorskie dla całości stacji
Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.16
	
	
	

	28.
	Zestaw do badania hydrantów + elektroniczny zestaw do badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
Producent: Hydro-Solid
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.17
	
	
	Dodatkowo atest PZH

	29.
	Aparat do nawiercania rur stalowych, żeliwnych, PE, PVC i AC, zakres DN20 – 100 + adaptery mocujące: kołnierzowy i gwintowany

Producent: Hawle
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.18
	
	
	Dodatkowo atest PZH

	30.
	Zgrzewarka doczołowa – zakres średnic ø50 – 150mm, moc całkowita 2,57KW

Producent: Nowatech
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.19
	
	
	

	31.
	Lokalizator kabli i infrastruktury podziemnej, IP65, zasilanie 10xLR20, Producent: Sonel
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.20
	
	
	

	32.
	Przepustnice międzykołnierzowe zaporowe/odcinające z napędem ręcznym, PN10, DN200 szt.2, DN150 szt.4, DN125 szt.2
Producent: Ebro, AVK, VAG, Danfoss
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.2.4
	
	
	Dodatkowo atest PZH

	33.
	Zawór zwrotny antyskażeniowy EA, DN200, PN10, z odwodnieniem
Producent: Hawle, Honeywell, AVK
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.2.3
	
	
	Dodatkowo atest PZH

	34
	Zawór zwrotny kulowy Producent: AVK, Socla, VAG
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.2.2
	
	
	Dodatkowo atest PZH

	35
	Przejścia szczelne Producent: Integra
	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.2.5
	
	
	


Data : 




 






















                                                                                                                          (podpis i pieczęć)
……………………………………………
   pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 4 do SP - wzór

WSTĘPNY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

	Lp
	Element robót

(opis szczegółowy)
	Ilość / jedn. miary
	Wartość brutto
	Wartość podatku 

VAT
	Wartość netto 
	Rok 2022 (w cenach netto)
	Rok 2023 (w cenach netto)
	Razem netto

	
	
	
	
	
	
	IX
	X
	XI
	XII
	I ÷
	÷XII
	

	1.
	Zadanie nr 1*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zadanie nr 2*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Zadanie nr 3*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Zadanie nr 4*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Zadanie nr 5*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*) Wypełnić w układzie elementów zgodnie z wyszczególnieniem w tabeli cenowej elementów 

1. W cenie elementów należy uwzględnić koszty wykonania pozostałych usług i robót niezbędnych do należytego wykonania umowy m.in. inflację w okresie realizacji robót, usługi geodezyjne, wykonanie prób i badań, odszkodowania, koszty odwodnienia, koszty rozruchu technologicznego itp.
2. Załącznik wypełnić w całości na etapie składania ofert. 

Data : 




 
















      (podpis i pieczęć)

Załącznik nr 5 do SP – wzór
……………………………………………
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice – Etap I

„Przebudowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ogorzeliny”
Oświadczamy, że:

Brak jest podstaw do wykluczenia nas z prowadzonego postępowania na podstawie § 7 ust.9 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/ potwierdzamy własnoręcznymi podpisami* świadom/ świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 297 Kodeksu Karnego.

(*) niepotrzebne skreślić

…………………………...           



  ………………………………

miejscowość i data




               pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6  do SP - wzór

……………………………………………
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice – Etap I

„Przebudowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ogorzeliny”
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

· posiadania wiedzy i doświadczenia,

· dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
· sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/ potwierdzamy własnoręcznymi podpisami* świadom/ świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 297 Kodeksu Karnego.

(*) niepotrzebne skreślić

…………………………...           



   …………………………………

miejscowość i data




               pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SP - wzór

……………………………………………
pieczęć Wykonawcy

Wykaz robót
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie poprzedzającym złożenie oferty jednak nie dłuższym niż 15 lat z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie.

W przypadku składania wniosku wspólnego należy złożyć jeden dokument. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający wniosek wspólny będą spełniać go wspólnie. Przy czym z załączonego dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie robót (referencji) musi jasno wynikać zakres rzeczowy oraz wartość robót, które zostały wykonane przez danego członka konsorcjum, nawet gdy dotyczą one występowania danego wykonawcy w innym konsorcjum.
W wykazie należy umieścić tylko te roboty, które odpowiadają warunkom określonym przez Zamawiającego.
	Lp.
	Inwestor

(odbiorca)
	Nazwa i opis 

wykonanych robót

(zakres rzeczowy)
	Wartość robót

(brutto)
	Data wykonania robót:

 rozpoczęcie 

zakończenie

(m-c, rok)
	Dokument potwierdzający należyte wykonanie 

(nr strony)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Data : 




 


















      (podpis i pieczęć)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/ potwierdzamy własnoręcznymi podpisami* świadom/ świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 297 Kodeksu Karnego.

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do SP - wzór

……………………………………………
pieczęć Wykonawcy

Wykaz osób

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
W przypadku składania wniosku wspólnego należy złożyć jeden dokument. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający wniosek wspólny będą spełniać go wspólnie.
	Nazwisko i Imię
	Doświadczenie zawodowe

(staż pracy w kierowaniu robotami)
	Kwalifikacje zawodowe, rodzaj i nr uprawnień,

nr ewidencyjny OIIB
	Informacja o podstawie dysponowania osobami

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Data : 




 
















      (podpis i pieczęć)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/ potwierdzamy własnoręcznymi podpisami* świadom/ świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 297 Kodeksu Karnego.

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 9 do SP – wzór

Oświadczenie o podwykonawstwie
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu sektorowego nieograniczonego na wykonanie zadania p.n. Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice – Etap I „Przebudowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ogorzeliny”

Oświadczam, że część zamówienia zamierzam wykonać z następującym podwykonawcą:
	Lp.
	Część zamówienia, która zostanie 

powierzona podwykonawcy
	Nazwa podwykonawcy

	
	
	


Uwaga: oświadczenie składają tylko Wykonawcy, którzy zamierzają wykonać zamówienie z Podwykonawcą.
..............................., dn. .........................              ........................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli                            
      w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

16
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