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[bookmark: _Toc141150061][bookmark: _Toc166458697]WYKAZ CEN 
ELEMENTÓW ZAMÓWIENIA

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Ilość, jedn. 
	Wartość netto 
[zł PLN] 
	Podatek VAT
	Cena brutto
[zł PLN]

	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1.
	Zadanie nr 1:

	
	Budowa SUW o wydajności technologii uzdatniania 80m3/h wraz z pompownią II stopnia o wydajności Q=160m3/h obejmująca:
• roboty przygotowawcze /wycinka drzew/,
• roboty budowlane,
• roboty drogowe /utwardzenie terenu/,
• roboty branży sanitarnej /technologia uzdatniania wody, wewnętrzną instalację wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną, zewnętrzne sieci technologiczne wody surowej i uzdatnionej, zewnętrzne sieci kanalizacji technologicznej i deszczowej/,
• roboty branży elektroenergetycznej /zasilanie obiektów stacji, wewnętrzne instalacje elektryczne, zewnętrzne sieci elektroenergetyczne, oświetlenie terenu stacji, abonencka linia kablowa, stacja transformatorowa/,
• AKPiA, instalacja telewizji dozorowej oraz sygnalizacji włamania,
• zagospodarowanie terenu,
• zieleń.
	1 kpl.
	
	
	

	2.
	Zadanie nr 2:

	
	Roboty rozbiórkowe obiektów istniejącej SUW.
Zakres robót obejmuje rozbiórkę wszystkich obiektów istniejącej stacji uzdatniania wody wraz ze
studniami głębinowymi , zbiornikami retencyjnymi , ogrodzeniem i sieciami.
	1 kpl.
	
	
	

	3.
	Zadanie nr 3:

	
	Likwidacja istniejących i budowa nowych studni głębinowych o wydajności Q=80m3 każda.
a)	opracowanie dokumentacji geologicznej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego / eksploatatora/ pozwolenia wodno-prawnego na likwidację 2 szt. istniejących otworów studziennych,
b)	likwidację 2 szt. istniejących otworów studziennych / oznaczone w „Projekcie robót geologicznych” jako nr.1 - głębokość 70 m i nr 2 - głębokości 79 m / 
c)	wykonanie nowych odwiertów wraz z pompowaniami próbnymi / nr.3 i nr. 4 /
d)	wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej do zatwierdzenia zasobów  
e)	wykonanie studni 2 szt. / oznaczone w projekcie robót geologicznych jako nr.3 i nr 4 – oba o parametrach: rura Ø 20’’ do głębokości 45,0 m i Ø 18 ‘’ do 75 m  / w obrębie działki nr 196 obr. Ogorzeliny/ wg zatwierdzonego projektu  robót geologicznych. W zakres robót, oprócz wykonania odwiertów  wchodzi wykonanie kompletnego wyposażenia technologicznego obu studni , w tym  rur nadfiltrowych DN 300 o długości 57,3 m i podfiltrowych DN 300 o długości 2 m , filtra szczelinowego PCV o długości 16 m z obsypką granulowaną i siatką filtracyjną  nylonową , pompy głębinowej zapewniającej wydajność studni w wysokości 80 m3/h każda, montaż armatury w wykonaniu ze stali ko,  obudów nadziemnych studni.
	1 kpl.
	
	
	

	4.
	Zadanie nr 4:

	
	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kWp
	1 kpl.
	
	
	

	5.
	Zadanie nr 5:
	
	
	
	

	
	Rozruch Stacji Uzdatniania Wody wraz z doprowadzeniem do prawidłowych
i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa parametrów mikrobiologicznych
i fizyko-chemicznych uzdatnionej wody
	1 kpl.
	
	
	

	OGÓŁEM CENA OFERTY
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