(Załącznik nr 2)


……………………………………………
           pieczęć Wykonawcy

WYKAZ ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę w sposób umożliwiający Zamawiającemu ocenę zastosowania materiałów spełniających wymagania określone w SP, dokumentacji projektowej oraz w STWiORB.


	Lp.
	Nazwa projektowanych materiałów , armatury itp.
	Typ, model Producent
	Karta katalogowa, inne dokumenty potwierdzające parametry wymagane przez SP, dokumentacją projektową i STWiORB*

	1
	2
	3
	4

	1.
	Rura ø 315 PCV SN 16
	
	

	2.
	Rura ø 315 PCV SN 8
	
	

	3.
	Rura ø 200 PCV SN 8                                                                                                            
	
	

	4.
	Studnia rewizyjna betonowa Ø 1200 mm C35/45, stosunek w/c maks. 0,45, F150, W8, nasiąkliwość nie większa niż 5%.
	
	

	5
	Betonowy pierścień odciążający ø 1820 mm

	
	

	6.
	Studnia rewizyjna PP Ø 600 mm
	
	

	7.
	Wpust deszczowy uliczny betonowy             Ø 500mm z osadnikiem, płytą pokrywową,
pierścieniem odciążającym
	
	

	8.
	Właz żeliwny DN 600 mm bez rygli,
o klasie obciążenia ciężkiego klasy D400         z zwulkanizowaną wkładką tłumiącą                   z tworzywa sztucznego
	
	

	9.
	Ruszt żeliwny wpustu deszczowego klasy D400 62x42 cm
	
	

	10.
	Osadnik betonowy DN 1500
	
	

	11.
	Separator koalescencyjny klasy I wg PN-EN 858-1, zintegrowany z wewnętrznym obejściem burzowym (by-passem), wykonany w zbiorniku betonowym na bazie betonu C35/45 w klasie obciążeń typu
ciężkiego, o parametrach:
· wielkość przepływu Qnom/max = 3/30 l/s
· średnica zewnętrzna Dz = 1500mm
	
	

	12.
	Osadnik zawiesin mineralnych, o przepływie poziomym, wykonany w zbiorniku betonowym - beton C35/45 w klasie obciążeń typu ciężkiego, o parametrach:
· wielkość przepływu Qmax = 30 l/s
· średnica wewnętrzna Dw = 2000mm
· pojemność osadnika – V = 3000l
	
	

	13.
	Siatka z włokien szklanych 120/120 kN/m
	
	

	14.
	Wylot kolektora deszczowego DN300mm wg KPED 02.16 – betonowy, prefabrykowany; szerokość 0,88m; długość 1,17m; wysokość 1,28m
	
	


* W celu potwierdzenia, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w SP, dokumentacji projektowej oraz STWiORB, Wykonawca jest zobowiązany do wpisania typu i producenta danego materiału i urządzenia w kol. 4 i załączenia do oferty karty katalogowej, DTR lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań (wymienionego w kol. 5).






Data : 					 							   							                            (podpis i pieczęć)







