(Załącznik nr 2)


……………………………………………
           pieczęć Wykonawcy

WYKAZ ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę w sposób umożliwiający Zamawiającemu ocenę zastosowania materiałów spełniających wymagania określone w SP, dokumentacji projektowej oraz w STWiORB.


	Lp.
	Nazwa projektowanych materiałów , armatury itp.
	Typ, model Producent
	Karta katalogowa, inne dokumenty potwierdzające parametry wymagane przez SP, dokumentacją projektową i STWiORB*

	1
	2
	3
	4

	1.
	Rura ø700×15, SN 10000n/m2 GRP
	
	

	2.
	Rura ø630×37,4 PEHD 100, SDR 17, PN10
	
	

	3.
	Rura ø500 PP SN 8                                                                                                            
	
	

	4.
	Studnia rewizyjna betonowa Ø 1200 mm
	
	

	5.
	Studnia rewizyjna betonowa Ø 1500 mm
	
	

	6.
	Właz żeliwny DN 600 mm 40 T
	
	

	7.
	 Osadnik betonowy DN 1500
	
	

	8.
	Lamelowy separator substancji ropopochodnych DN 2000
	
	

	9.
	Prefabrykowany wylot DN 600
	
	

	10
	Zastawka DN 600
	
	


* W celu potwierdzenia, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w SP, dokumentacji projektowej oraz STWiORB, Wykonawca jest zobowiązany do wpisania typu i producenta danego materiału i urządzenia w kol. 4 i załączenia do oferty karty katalogowej, DTR lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań (wymienionego w kol. 5)




Data : 					                               				   			                                                                                							                                                                                          (podpis i pieczęć)

