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Załącznik nr 3 do SP – wzór





……………………………………….
(Miejscowość i data)
......................................................... 

(pieczęć Wykonawcy) 

WYKAZ OFEROWANYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę w sposób umożliwiający Zamawiającemu ocenę oferowanych urządzeń i materiałów spełniających wymagania określone w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz SP. W przypadku zaproponowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest dla tych rozwiązań wypełnić dodatkowo kolumnę nr 4 w poniższej tabeli oraz dołączyć kompletną dokumentację potwierdzającą parametry techniczne, technologiczne, użytkowe i materiałowe takie same lub lepsze od projektowanych lub wymaganych niniejszą specyfikacją umożliwiającą Zamawiającemu ocenę równoważności ofert, o której mowa w kolumnie nr 6. Brak charakterystyki techniczno-technologicznej rozwiązań równoważnych zgodnie z wymogami zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty. Decydujące ostateczne zdanie w sprawie uznania równoważności ma projektant i służby eksploatacyjne Zamawiającego. Nie dopuszcza się konieczności przeprojektowania w celu zastosowania rozwiązań równoważnych.
	Lp.
	Nazwa zaprojektowanych materiałów, urządzeń lub wyposażenia
	Odesłanie do specyfikacji
	Element równoważny

/wypełnić tylko w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych/
	Producent, typ, model, wykonanie materiałowe

/obowiązkowo wpisać/
	Karta katalogowa, DTR lub inne dokumenty potwierdzające parametry wymagane dokumentacją projektową i STWiORB*



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Rura ø160x9,5 SDR17 PN10 PE100-RC (dwuwarstwowa) – kanalizacja tłoczna Producent: Kaczmarek, Pipelife, Wavin
	ST-01. Wymagania ogólne, ST-05. Sieci wodociągowe
	
	
	

	2.
	Rura ø125x11,4 SDR11 PN16 PE100-RC (dwuwarstwowa) Producent: Kaczmarek, Pipelife, Wavin
	ST-01. Wymagania ogólne, ST-05. Sieci wodociągowe
	
	
	

	3.
	Rura ø110x6,6 SDR17 PN10 PE100-RC (dwuwarstwowa) Producent: Kaczmarek, Pipelife, Wavin
	ST-01. Wymagania ogólne, ST-05. Sieci wodociągowe
	
	
	

	4.
	Rura ø90x5,4 SDR17 PN10 PE100-RC (dwuwarstwowa) Producent: Kaczmarek, Pipelife, Wavin
	ST-01. Wymagania ogólne, ST-05. Sieci wodociągowe
	
	
	

	5.
	Zasuwa klinowa DN80, kołnierzowa z teleskopową obudową zasuwy i skrzynką uliczną Producent: Hawle
	ST-01. Wymagania ogólne, ST-05. Sieci wodociągowe
	
	
	

	6.
	Zasuwa klinowa DN100, kołnierzowa z teleskopową obudową zasuwy i skrzynką uliczną Producent: Hawle
	ST-01. Wymagania ogólne, ST-05. Sieci wodociągowe
	
	
	

	7.
	Trójnik żeliwny kołnierzowy
Producent: Hawle
	ST-01. Wymagania ogólne, ST-05. Sieci wodociągowe
	
	
	

	8.
	Hydrant podziemny DN80 z podwójnym zamknięciem
Producent: Hawle
	ST-01. Wymagania ogólne, ST-05. Sieci wodociągowe
	
	
	

	9.
	Hydrant nadziemny DN80 z podwójnym zamknięciem i zabezpieczeniem przed złamaniem

Producent: Hawle
	ST-01. Wymagania ogólne, ST-05. Sieci wodociągowe
	
	
	

	10.
	Komory pomiarowe DN315 z szafką – Borne15
Producent: Sanit-Serwis
	ST-01. Wymagania ogólne, ST-05. Sieci wodociągowe
	
	
	

	11.
	Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 wersja kompaktowa typ FEV111

Producent: ABB
	ST-01. Wymagania ogólne, ST-05. Sieci wodociągowe
	
	
	

	12.
	Przepływomierz elektromagnetyczny DN150 wersja kompaktowa typ FEV111

Producent: ABB
	ST-01. Wymagania ogólne, ST-05. Sieci wodociągowe
	
	
	

	13.
	Zasuwa nożowa DN100 nr kat. 3600EL z napędem Sipos Seven 2SA7321
Producent: Hawle, Auma
	ST-01. Wymagania ogólne, ST-05. Sieci wodociągowe
	
	
	

	14.
	Zasuwa nożowa DN150 nr kat. 3600EL z napędem Sipos Seven 2SA7321
Producent: Hawle, Auma
	ST-01. Wymagania ogólne, ST-05. Sieci wodociągowe
	
	
	

	15.
	Zawór zwrotny klapowy DN100

nr kat. 9831

Producent: Hawle
	ST-01. Wymagania ogólne, ST-05. Sieci wodociągowe
	
	
	

	16.
	Zawór zwrotny klapowy DN150

nr kat. 9831

Producent: Hawle
	ST-01. Wymagania ogólne, ST-05. Sieci wodociągowe
	
	
	

	17.
	Filtr siatkowy DN100 nr kat. 9911

Producent: Hawle
	ST-01. Wymagania ogólne, ST-05. Sieci wodociągowe
	
	
	

	18.
	Filtr siatkowy DN150 nr kat. 9911

Producent: Hawle
	ST-01. Wymagania ogólne, ST-05. Sieci wodociągowe
	
	
	

	19.
	Zawór regulacyjny DN100 typ 720-ES

Producent: Bermad
	ST-01. Wymagania ogólne, ST-05. Sieci wodociągowe
	
	
	

	20.
	Zawór regulacyjny DN150 typ 720-ES

Producent: Bermad
	ST-01. Wymagania ogólne, ST-05. Sieci wodociągowe
	
	
	


Data : 




 






   






                            (podpis i pieczęć)
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